技术参数及要求：
	项目
	品牌
	型号规格
	材质含量或功率
	单价（元）
	总价（元）
	质保期
	备注

	管道循环泵
	南方泵业
	TD65-34G
	7.5（KW）
	
	
	
	更换

	管道循环泵
	南方泵业
	TD80-38G
	15（KW）
	
	
	
	更换

	密封垫
	不限
	1.0030E MGS-16/1
2.N35  MGS-16C/
3.M10-BFG
	橡胶垫（三元乙丙）
	
	
	
	更换

	4台换热器清洗
	不限
	换热器清洗剂
	活性剂，酸式盐，有机酸，渗透剂等。
	
	
	
	清洗维护

	清洗效果：换热器清洗后，换热率达到百分之九十五以上。



[bookmark: _GoBack]备注：报价包含货物、技术服务、安装、调试、售后、税金等本项目所产生的一切费用。

