关节康复器参数
技术参数：
1. 仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器组成；
2. 输入功率：≤80VA；
3. 角度范围及误差：0～130°，膝关节屈曲动作角度0～130°；髋关节屈曲动作角度0～80°；踝关节屈曲动作角度0～60°、内外翻动作角度为0～55°；角度不大于50°时，误差±5%，角度大于50°时，误差±10%；
4. 角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调；
5. 最大角速度：≤10°/s；
6. 痉挛保护：大、中、小3个等级，分别为180N、150N、120N，误差范围为±20%；
7. 调节杆1的长度可调范围0～140mm，误差±10%。HB-GJ5调节杆2可调范围为0～200mm，误差±10%；
8. 工作噪音：≤60dB；
9. 最大承重载荷：200N；
10. 治疗时间：1～240分钟，步长为1分钟，连续可调，误差±10%。；工作模式：正常模式、速度模式、角度模式；
11. 屏幕：液晶显示屏
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