智能净烟艾灸仪参数配置

1．功能：运用传统明火艾灸，仪器除烟净味，无噪音可移动，配套督脉灸开展督脉灸，万向调节支架方便操作，配套多种灸具方便施灸。

特点：适用多种灸法，操作安全便捷，不用单独铺设排烟管道，适合多种场景下开展艾灸疗法。

2配置

(1）智能净烟主机

(2) 聚能灸头2个 万向支架2套 导烟管4根

(3）热敏督脉灸盒1套

(4）可调式部位灸盒1套

(5）可调式膝关节灸盒1套

(6）一级过滤棉 10套

3技术参数

（1）施灸时除烟净味，净化后符合 GB / T 1883-2002环境标准

（2）净烟主机可移动

（3）主机输入直流安全电压≤DV12V功率≤20VA，低功率低耗能

(4）净烟时噪音≤28-39db( A ）无工作噪音，

(5）净烟口进风量2.0-5.9CFM，负压小，对施灸部位不产生气流影响

(6）灸具配聚热板，燃烧艾热利用率≥90%，灸头聚热面直径10CM

(7）督脉灸盒设6个调节单元，施灸面59\*18CM可调节8~12CM

(8）膝关节灸盒施灸面40\*24CM高低可调节20-31CM

(9）部位灸盒施灸面18\*24CM灸材施灸高度≥6CM保证针刺空间