                   
1、配备紫外灯/荧光灯  20W*1/30W*1。
2、隔离区匀流洁净空气抗干扰更强，舒适度更高。
3、采用与隔离装置同品牌的大规格无隔板铝框高效空气过滤器。
4、隔离装置内空气洁净度至少达到ISO5级(百级)，对于≥0.3微米的尘埃和细菌过滤效率≥99.99%。
5、风速：0.15m/s-0.25m/s。
6、超低静音： 常规运行噪音小于等于46分贝，
7、配置高透明的医用软围帘，方便使用和更换
8、垂直匀流送风使患者更舒适
9、标准品组件，规模化制造，便于现场快速组装
[bookmark: _GoBack]10、菌落数：小于1个/(Φ90mm.0.5h)
11、外形尺寸：2250L*1100W*2300H(mm)，正负误差不得超过5mm
12、内部尺寸：2150L*1000W*1800H(mm)，正负误差不得超过5mm

