温湿度传感器技术参数：
[bookmark: _GoBack]1、供电：设备供电DC5V供电或内置电池供电通信接口标准；
2、网络传输：WIFI无线（2.4GHZ）WIFI通信参数支持802.11b/g/n无线标准WIFI加密性能支持支持WPA/WPA2安全模式
3、测温范围：
温度探头外延型-40~+80℃湿度0~100%RH
测量精度温度±0.5℃（25℃）
湿度±3%RH(60%RH,25℃)
