技术参数要求
1、温度控制范围≥31℃并≤37℃；能温度调节。 

2、一体化加温湿化器，湿度输出范围：32–44mg/L。

3、一体化流量调节，范围：2–80 L/min。                  

4、流量、温度、氧浓度及工作状态在同一屏幕下同时显示。
5、实时氧浓度监测，空/氧混合的氧浓度范围：21%-100%。

6、加温湿化器的湿化水罐：连接液体自动加水。

7、 呼吸管路性能：高密度均匀分布螺旋加热丝，螺旋带温度监控。

8、流速自动补偿功能。

9、可根据临床需求任意调节输出气体湿度。

10、有设备消毒配件。

11、机器带有高密度过滤棉，避免交叉感染。

12、具有以下各种报警功能指示：管路堵塞报警、管路漏气报警，水罐缺水报警，管路未连接好报警，断电报警，内部故障报警、检查工作条件报警、无法达到设定温度报警、无法达到设定流量报警、氧浓度高低限报警。

13、提供维护功能，接到维护电话迅速抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机。

附件：
技术要求响应与偏差表
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供应商（公章）：                                           

注：

1、供应商应根据参数要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、供应商提交的技术参数与采购文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、供应商应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

5、此表附议价提交资料中一同提交加盖公章。
