手术室整体空气检测要求
1、 手术室概况：共计九间手术室，其中百级手术室一间，千级手术室一间，万级手术室七间。
2、 [bookmark: _GoBack]检测内容：温度、湿度、风速、压差、尘埃粒子（浮游菌、沉降菌）、照度、噪声、换气次数。
3、 检测标准：根据GB-50333-2013版《洁净手术部建筑技术规范》标准进行检测。

