电动移位机参数

技术参数

1.最大负重≥270KG；

2.噪音<54dBA；

3.产品寿命期限≥8年                                         

4.机头功能参数：

4.1. 手柄 IP67 防水；

4.2. 控制手柄可自由吸附挂置于机吊架上；

4.3. 电动位移：电动移位是通过安装于楼顶或房顶的特制轨道，主机吊架配上吊带可保护辅助患者前行或后退、上升或下降的功能； 

4.4. 空载提升速度≥5.5cm/s，负载≥270KG时提升速度4cm/s；

4.5. 机头可全程无障碍移动，全电动升降，在升降范围内平稳的运行；

4.6. 主机美观，机头带有电量指示，可指示低电量提醒；

4.7. 主机配有控制手柄，可调节控制机头提升、下降和和前后位移；

4.8. 吊夹美观轻便，负荷能力强，设计有防止吊带意外脱钩的保护机构；

4.9. 控制手柄可自由吸附挂置于机吊架上；

4.10 配备紧急停止绳：配备在机头上，患者发生不适等症状需要立即停止时，轻拉紧急停止绳，机头立即停止工作；

4.11 紧急降落装置，当设备移位断电时，操作紧急降落装置可将患者从提升机上缓缓降；

5.电池和充电参数：

5.1.设备采用≥2500mAh 锂离子电池，使用时间长；

5.2.充电时间短，电量耗尽充满电只需约2小时；

6.轨道参数：

6.1.天轨系统轨道结构简单，模块化满足不同轨道长度的多样化布局的需求。

6.2. 直轨：单根直轨 2米*90毫米，2.5米*90毫米，3米*90毫米，4米*90毫米（长*厚度）；

6.3. 弯轨：单根弯轨角度45°90毫米厚；单根弯轨角度90°，90毫米厚。

6.4. 轨道材质：铝合金（外表电镀防护涂层）,材质强度高。

6.5.木材、混凝土、钢结构等专用安装固件，满足不同室内场地安装要求。

6.6 配置清单：

	
	标准配置

	椭圆形轨道
	2台机头（含手柄遥控器）
1个充电站
18米椭圆形轨道（长*宽=4*2米，弯轨1.5*4个）=9
1个训练马甲成人型

	便携式提升机+机架
	200Kg承重便携式提升机
4.5米（135mm厚）便携落地式机架

	布局方案组合定制
	组合订制
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供应商（公章）：                                           

注：

1、供应商应根据参数要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、供应商提交的技术参数与采购文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、供应商应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

5、此表附议价提交资料中一同提交加盖公章。
