内科负一楼消防卷帘改造参数要求（不包含防火卷帘联动和连接强电电缆）
石膏板吊顶48m² 
矿棉板吊顶20m²
防火卷帘40m²
不锈钢玻璃护栏12m
加固钢梁及钢架1项
乳胶漆50m²
地面地板砖粘贴1项
墙体拆除60m²
垃圾清运1项
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