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1. 适用范围：适用于骨折创伤的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进骨折愈合。
2. 单路电疗输出通道，单路磁疗输出通道；电、磁通道独立调节。
3. 彩色显示屏，飞梭调节旋钮，具备界面锁定功能。
4. 磁疗耦合器两端可自由调节宽度，不受治疗部位形状大小限制。
5. 具有四种磁疗治疗模式。两种磁场分布模式：聚焦模式和顺磁模式。
6. 具有磁场强度可调功能：5-30mT范围内可调。结合四种固定磁场频率：10Hz、40Hz、80Hz、100Hz，不同模式磁场频率特定输出。
7. 磁场强度限值在安全空间范围内。
8. 磁疗可适用于含有金属内固定患者的治疗，不会产生内生热。
9. *具有四种电疗模式，适用于减轻肿胀、缓解疼痛，促进骨折愈合，兴奋神经肌肉，对骨折各期精准治疗。
10. 基频调节范围2k~5kHz,差频调节范围1~150Hz。
11. 电疗峰值强度0-140mA，连续可调。
12. 具有开路和短路提示功能，界面显示相应通道开路错误，并有蜂鸣提示。
13. 输出电流电压显示，飞梭调节锁定。显示 A、B 两组电疗输出。A、B 两组电极的输出强度可以同步亦可异步调节。
14. 治疗时间不低于60min，连续可调。
                              





