工程量清单及施工要求：
1、施工单位需具有相关资质且有相关施工经验
2、安装玻璃隔断，面积约56平方米。
3、安装两套双开玻璃门
4、安装分诊台，分诊台长为2.4米，宽0.6米。
[bookmark: _GoBack]5、工期：10天
6、玻璃采用10mm钢化磨砂玻璃，玻璃门五金采用不锈钢材质，安装要求横平竖直。
7、分诊台材质实木多层板加人造石台面，整体要求平滑美观。

