血小板恒温摆动保存箱技术参数

技术参数：

1、控温范围：22℃±2℃
2、控温精度：±0.2℃
3、报警温度：低于20℃高于24℃

4、摆动幅度：50mm

5、制冷功率：100W

6、加热功率：200W

7、摆动频率：60周/min

8、消毒方式：紫外灯消毒

9、工作类别：可追溯（标配）

10、采用高清IPS电容触摸液晶显示屏。

11、智能化管理实时显示温度/时间的变化曲线。

12、溯源系统:能实时记录血小板存放过程的温度数据，可设置医院名称、操作人员编号，精准保存操作记录。配有USB数据串口可连接移动存储设备，实现数据终身可查询，便于做质控管理。

13、控制系统配备免维护电源，可在断电情况下实时显示记录设备运行状态及箱内温度变化情况。

14、自动故障检测识别，屏幕可显示故障信息。

15、独立内腔消毒系统，不锈钢镜面内腔，便于清理消毒符合国家净化标准。
16、双温控系统，具有超温自动断电声光报警功能。

18、具有紫外消毒功能。
19、云报警系统，当设备超过正常温度时通过电话、短信、微信的方式告知客户。

20、具有摆动记忆功能，异常断电恢复后自动开启摆动。

21、具有开门自动停止摆动、关门自动恢复功能。

22、采用进口恒速电机，连续运转无噪音。

23、配备新型防滑摆动托盘，有效防止设备运行过程中血小板滑落。

24、具备带锁静音轮，移停方便。

