
持续正压通气治疗机技术参数

	1
	治疗模式
	     

	1.1
	CPAP  
	4－20厘米水柱

	1.2
	S
	4－25厘米水柱 

	1.2.1
	吸气压
	4－25厘米水柱 

	1.2.2
	呼气压
	2－25厘米水柱 

	*1.2.3
	备用频率
	10 BPM/关闭

	1.3
	Vauto
	4－25厘米水柱

	1.3.1
	最大吸气压
	4–25 cmH2O

	1.3.2
	最小呼气压
	4–25cm H2O

	1.3.3
	压力支持
	0–10 cm H2O

	2
	EPR呼气释放
	有 

	*3
	Easy-Breathe功能
	有 

	*4
	Vsync漏气补偿技术
	有

	5
	吸气时间控制
	有

	5.1
	最大吸气时间控制
	0.3–4.0 秒，增量为 0.1 秒

	5.2
	最小吸气时间控制
	0.1-[ Ti Max] 秒，增量为0.1 秒

	6
	压力上升时间
	150-900 毫秒，步长50毫秒

	7
	吸气触发灵敏度调节
	非常低 /低 /中等 /高 /非常高

	8
	呼气触发灵敏度调节
	非常低 /低 /中等 /高 /非常高

	9
	RAMP时间
	关闭 / 5-45 分钟

	10
	开始压力
	4cmH2O - 设定压力

	11
	开始呼气压
	4cmH2O - 呼气压

	12
	管路温度
	关闭/16–30°C

	12.1
	湿度水平
	关闭/1-8

	13
	探测识别呼吸暂停、气流限制、鼾声事件
	有

	14
	中枢性呼吸暂停事件探测
	有

	15
	压力调节步长精度
	0.2厘米水柱

	*16
	超静音设计       
	低于25分贝

	17
	海拔高度自动调节
	自动 

	18
	自动启动/停止功能 
	有

	19
	自定义提醒系统 
	有 

	20
	患者提示系统
	有 

	*21
	低惰性双扇页涡轮动力技术
	有

	*22
	加热管路，智能温控系统
	有

	25
	患者管理系统 
	有

	25.1
	快速查看中文菜单   
	治疗效果和使用数据

	*25.2
	高分辨率气流信号（25HZ）
	有

	26
	数据存储及回放
	有

	26.1
	总体使用小时和过程
	有 

	26.2
	使用数据的过程 (AHI指数, 漏气 、压力)  
	365

	26.3
	总过程数据（AHI指数, 漏气 、压力）
	365

	27
	配置要求：
	　

	27.1
	呼吸机主机  
	一套

	27.2
	鼻罩        
	一套

	27.3
	加温管路
	一套

	27.4
	电源线      
	一根

	27.5
	SD数据卡 
	一张


