一键报警参数要求
一键式紧急报警终端具有一键SOS紧急报警功能

系统应用LORA通信技术，报警信息快速上传

具有一键复位功能，报警状态中，按主机复位按键可停止报警

两种转发模式，可选择授权或无条件转发

面板SOS键及状态指示灯可以直观显示当前工作状态

供电电源：DC12V/1.2A

发射距离：1-5公里（开阔地）
