皮下电子注射器参数

1.提供医疗器械注册证；

★2.负压强度≥11档可调，每档使用过程中不出现皮肤淤青；

★3.注射间隔时间：≥6种可调；

★4.注射模式：≥3种，其中应设有自动感应模式；

5.注射次数：≥18种，10-180次可调；

★6.注射器规格：≥4种；

7.具有记忆储存常见参数功能；

8.≥3种故障自动报警功能；

9.提供近5年公立医院销售合同或证明；
10.整机质保期≥3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作。

