影像图文工作站技术参数

1.1所有检查类型的数据存储在同一数据库中文件分类存储，兼容多科室使用； 

★1.2支持多任务操作，新建信息、录像、采集图片、选图、报告编辑、打印在同一界面完成； 

1.3 支持高质量实时劢态视频采集图像，支持快捷键或脚踏板图像采集，采图时间间隔 20-200ms 可选，且采集数量无限制； 

★1.4图像视频帧数 30-60fps 可调，图像画质码率 0-30000kbps 可调，支持录像、暂停、停 止，回放视频可抓拍图像； 

1.5支持原始采图，手劢锁定取景框采图，支持键盘方向微调，可选左上角、右下角、整体 精准取景采图； 

1.6 支持后台采集，支持一边采图一边做报告,支持多个患者采图后再做报告； 

1.7 内置丰富的专家诊断词库，典型病历报告模板，提供自劢排版功能，并提供范句(词条) 插入功能；

1.8 病人信息可在不同检查类型间复制、剪切、粘贴，图像批量删除、图像批量导出到移动硬盘； 

1.9 根据图像数量多少自劢滚劢图像栏以显示其新拍图像； 

1.10可与医院系统联网对接，实现信息共享；

配置清单

	名    称
	规   格

	医学影像信息管理系统V1.0
	含医疗手术/检查专用模板

	内窥镜推车
	/

	视频采集卡
	YMHDCapture医疗专用 分辨率1920*1080

	高清视频线
	5m  

	脚踏开关
	 控制采图

	主机处理器
	≥Intel系列十二代

	内 存
	≥8G

	硬 盘
	≥1TB 硬盘

	显 示 器
	≥21.5寸液晶显示器

	打印机
	彩色连供喷墨


