
数码电子阴道镜技术要求

适用范围：阴道及宫腔疾病检查

数量：1台
摄像机技术参数：
★3.1、原装高分辨率、高清晰度、≥220万像素、彩色数字CCD     

★3.2、图像分辨率≥700TVL

3.3、镜头景深：8～500mm 

3.4、视野范围：2.5～350mm 

3.5、镜头聚焦距离：200～600mm 

★3.6、镜头照度：大于2500Lux 

3.7、镜头放大倍数：光学≥28倍，图像清晰放大高达220倍 

3.8、DSP动态自动聚焦系统，自动白平衡，色彩数字还原，配合手动聚焦调整 

3.9、镜头色彩平衡：自动调节或手动调节 

3.10、镜头信噪比：≥50分贝 

3.11、超近摄像：10cm以外，均可有满意的成像

3.12、光源类型：多点环型、无影超白、高亮度LED半导体冷光源，具有温升低、亮度高、寿命长的特点，照度均匀，色彩鲜艳、逼真，平均使用寿命5万小时以上。

3.13、镜头支架升降距离：60-150mm

四、软件功能要求：

4.1.软件支持WinXP、Win7、Win8、WIN10操作系统。
4.2.图像采集方式：软件支持脚踏开关采集、鼠标采集、键盘采集三种方式。

4.3.实时视频特效，可以对视频加浅绿、深绿、反转、灰色滤镜及负像控制。

4.4.图像裁剪，可自定义取图区域，取图形状可选矩形和圆形。
★4.5.对采集图片可以加日期标注，对采集区图像可以设置单列和两列等排列方式。

4.6.软件支持连续录像及电影回放功能。

4.7.数据库存储容量大。数据库主要用来存储病人基本信息和检查结果文本信息，采集图像存储在硬盘上，不存入数据库,有效减少数据库文件的大小。

★4.8.具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约，让医院对高危患者进行有效的系统管理，同时患者信息的集中录入，可有效提高医生阴道镜检查的效率。
★4.9.具有病例重点关注功能，医生可根据醒目的颜色和标记快速发现需要重点关注的患者，同时提供查询功能，便于医生快速查找患者信息。

4.10.丰富的阴道镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查患者检查图像对比显示在同一界面，方便对比参考，辅助检查医生做出准确判断。
★4.11.具有病人资料的RCI评分、SWEDE评分和四级分类阴道诊断评估分析功能，能为异常部位活检和拟诊提供智能帮助。
4.12采集图像存储支持BMP和JPG两种方式。

4.13.多种报告格式可选，程序会根据每种报告格式动态生成界面，使用户填写的报告样式与真实报表一致，并提供打印预览功能。

4.14.系统提供了丰富的词库和图库，用户只要通过鼠标的托放，即可快速编辑报告。同时对词库和图库可以添加修改。

4.15.填写报告时，对一些常用项目，可以通过下拉的方式选择，对这些项目也可以增加，修改和删除。

4.16.独立的报告单设计器，可以利用模板快速设计出各种样式的报告单。

4.17.保存的报告数据存储在文件报表中，可以对该文件打印预览。同时可以把报告导出为JPG图片，方便查看。

4.18.病历查询，提供多种查询条件，可以查看病人的采集图像和检查结果，导出单个病人检查结果，也可导出病人列表。

4.19.数据库管理功能，可以删除部分或全部病人，可以恢复、备份、压缩数据库，可随时或定期备份病历，支持用户自由修改病人信息选项等多项参数。

4.20.图像处理：软件支持定标、周长、长度与面积的测量、滤色与伪彩、自动聚焦、局部放大、缩小、文字与区域标注等基本图像处理功能。

4.21.具有醋酸反应和碘试验时间显示计时功能。

4.22.每次连续采图数量：默认20幅，也可自由设定。

4.23.图像打印方式：支持普通复印纸、喷墨打印纸及高级相片纸的彩色打印。

4.24.具有DICOM数字接口，可连接PACS系统，发送病人报告。

4.25.软件免费终身升级。

五、配置要求：

5.1电脑主机：4G内存，1T硬盘，双核CPU，22寸液晶显示器
5.2打印机：彩色喷墨

5.3推车：豪华移动推车

5.4阴道镜摄像机：700线

5.5采集卡：超高分辨率医学专用

5.6摄像机支架：全金属万向调节

5.7软件：支持Win7/Win10等操作系统

5.8附件：脚踏开关、视频连接线、电源线等  
