
便携式超声骨密度检测仪参数

1、四晶片双发射双接收模式，定量测量骨声速(SOS)；
2、桡骨+胫骨，双部位测量； 

*3、15寸高分辨率工业级显示触摸屏和控制主板及SSD固态硬盘，win7/10-64位系统，智能语音。具备USB2.0和USB3.0数据接口，音频输出，支持VGA扩展外接，DC12V5A供电。

4、手持式探头：中心频率1.25MHz，灵敏度高易出图；

5、探头内置温度传感器，实时监测和温度补偿；

6、探头内嵌控制开关和信号指示灯，方便操作；

*7、声速（SOS）精确度≤0.1%；（提供证明）

*8、声速（SOS）准确度≤0.1%；（提供证明）

*9、声速（SOS）测量重复性CV≤0.1%；（提供证明）

10、自主专业分析软件，多人群测量（0-100岁）；

11、测量时间：单点<2秒；单次：<10秒；

12、内置中国人群参考数据库； 

13、计算参数：T值、Z值、声速（SOS）、成人百分比、儿童百分比、骨质量指数（BQI）、骨骼生理年龄（PAB）、预期发生骨质疏松年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF）等；

14、SQV聚乙树脂标准体模及自动温度校准补偿，确保准确性和重复性；

*15、测量时探头具有四晶体（T0、R0、T1、R1）信号接收状态及强度显示和手法提示（方向，水平，轴向，进度），操作更加直观和便利，提高测量效率；

16、骨密度测量分析软件经国家版权局颁发认证，具有自主知识产权软件著作登记证书；

*17、内置热敏打印机并根据需求可外接其它打印机；

18、配备手提铝箱便于外出巡诊携带。

