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1. 九导联监测参数：气流,鼾声,血氧,脉博,体位,体动,胸腹运动,CPAP压力。（含温度显示）
2. SD卡安全存储数据，可连续记录多个病例数据。
3. 内置可充电锂电池，满电可持续记录时间不低于20小时，确保数据的完整性。
4. 彩色显示屏直观显示所有监测数据/波形图和记录时间；可随时查看数据信号，方便医护人员确定传感器佩戴正确以便判断患者状态给予及时干预。
5. 内置3D传感器和陀螺仪，抗干扰高灵敏度,实时监测体位、体动和胸腹呼吸，随时记录各种微小运动。
6. 全中文操作平台，可在多台电脑上运行。主机体积小巧，一键式操作，传感器佩戴简单方便。
7. 提供各参数自动分析记录软件；具有呼吸紊乱分析记录软件；详细的不同格式的总结报告、呼吸事件及血氧/脉搏报告。
8. 可连接不同品牌CPAP(持续正压呼吸机)或BiPAP（双水平呼吸机）进行压力滴定。
 主要配置
睡眠仪主机系统                              1套
血氧指套、鼻气流                            1套
睡眠分析软件                                1套
适用于呼吸睡眠暂停及紊乱的诊断与治疗。
