GPU算力服务器参数
1、 CPU:≥Intel ULTRA 9 285K 原封，性能：≥24核心24线      
程，制作工艺：≥3 纳米，最高睿频：≥5.7GHz,三级缓存≥36MB，标准功耗≥125W（最大加速功耗250W），支持最大内存≥192GB。
2、 散热器：≥水冷散热器，风扇转速≥2500 R.P.M±10%,噪 
音≤35.7dB,散热器尺寸≥394*119.2*29.2mm,一体式水冷散热器。
3、 主板：芯片≥intel Z890 ，内存类型：≥4*DDR5 DIMM，
   最大内存容量：≥192GB ，存储扩展：≥PCI-E5.0,PCI-E 4.0，
[bookmark: _GoBack]   PCI-E X16：≥插槽4个，视频接口：≥1*HDMI接口1*DisplayPort接口，电源接口：≥两个8针，一个24针电源接口，其它接口：≥1*RJ45网络接口，2*天线接口，3*音频接口。
4、 内存：≥DDR5 64G套装6400 32G*2  内存类型：≥ DDR5 ，内存 
主频：≥ DDR5 6400 内存总容量：≥ 64G。
5、 显卡：≥ 5090 32G TUF , 芯片：≥ GeForce RTX 5090 D ,核心 
频率：≥ 2550-2580MHz ,显存频率：≥ 28000MHz,显存容量：≥ 32GB，显存位宽：≥ 512bit,制作工艺：≥ 4纳米，显存类型：≥ GDDR7，接口类型：≥ PCI Express 5.0 16X,电源接口：≥ 16pin,散热方式：≥ 三风扇散热+热管散热，产品尺寸：≥ 348*146*72mm.
6、 固态硬盘：≥ 2TB PCIE5.0 ，缓存容量：≥ 2GB，最大读取速度：   
≥ 14000MB/s,接口类型：≥ M.2。
7、 机械硬盘:容量≥ 4T,接口类型：SATA3.0，缓存容量：≥64MB， 
接口速率：≥6Gb/秒，运行功率：≤7.5W
8、 机箱：机箱结构：ATX，机箱类型：台式机箱，摆放方式：立式。
9、 电源：额定功率：≥1250W，出线类型：≥全模组电源， 
主板接口：≥20+4pin,硬盘接口：≥7个，CPU接口（4+4pin):≥4个，显卡接口（8pin）:≥2个，供电接口（大4pin):≥5个，背线：支持，电源尺寸：≥150*86*150mm

