	配置清单

	序号
	产品名称
	型式规格
	单位
	数量

	1
	止血钳
	36cm 弧高弯20mm 有锁扣 抗拉强度900-1150N/mm² 硬度290-370HV 表面粗糙度≥7级
	把
	1

	2
	止血钳
	36cm 角高弯25mm 有锁扣 抗拉强度900-1150N/mm² 硬度290-370HV 表面粗糙度≥7级
	把
	1

	3
	止血钳
	36cm 角高弯15mm 110°有锁扣  头部1.5mm 抗拉强度900-1150N/mm² 硬度290-370HV 表面粗糙度≥7级
	把
	1

	4
	海绵钳
	36cm 弯 无槽头 12mm 缝合 抗拉强度900-1150N/mm² 硬度290-370HV 表面粗糙度≥7级
	把
	1

	5
	海绵钳
	36cm 弯 有槽头 8mm 香蕉钳 抗拉强度900-1150N/mm² 硬度290-370HV 表面粗糙度≥7级
	把
	1

	6
	海绵钳
	36cm 弯 有槽头 6mm 蛇头钳 抗拉强度900-1150N/mm² 硬度290-370HV 表面粗糙度≥7级
	把
	1

	7
	海绵钳
	36cm 弯 有槽头 10mm 抗拉强度900-1150N/mm² 硬度290-370HV 表面粗糙度≥7级
	把
	1

	8
	海绵钳
	42cm 弯 有槽头 10mm 抗拉强度900-1150N/mm² 硬度290-370HV 表面粗糙度≥7级
	把
	1

	9
	持针钳
	34cm 长弯型 碳化钨合金钳口 抗拉强度900-1150N/mm² 硬度290-370HV 表面粗糙度≥7级
	把
	1

	10
	吸引管
	36cm 手柄式 微弯型 医用吸引管  黑色 抗拉强度900-1150N/mm² 硬度290-370HV 表面粗糙度≥7级
	套
	1

	11
	吸引管
	42cm 手柄式 双弯型 医用吸引管 抗拉强度900-1150N/mm² 硬度290-370HV 表面粗糙度≥7级
	套
	1

	12
	拉钩
	V型推结器 抗拉强度900-1150N/mm² 硬度290-370HV 表面粗糙度≥7级
	支
	1

	13
	组织钳
	36cm  鸭嘴钳 抗拉强度900-1150N/mm² 硬度290-370HV 表面粗糙度≥7级
	把
	1

	14
	器械盒
	不锈钢490*290*98 抗拉强度900-1150N/mm² 硬度290-370HV 表面粗糙度≥7级
	只
	1

	合计
	
	
	14


