视野计技术参数

1、刺激产生方式：隐蔽LED阵列

2、最大颞侧范围：
90°

3、检测距离：30cm

4、视野屏背景亮度：31.5 asb ( 10cd/m2 )，100 cd/m2

5、视标尺寸：Goldmann III

6、视标亮度：0.08 asb – 10,000 asb （0-50 dB）

7、视标呈现时间：200ms，可配置

8、阈值检测模式：中心视野：T10-2，T24-2，T30-2，T-Macula (黄斑)


             周边视野：T60-4, T60-2

9、阈值检测策略：全阈值， Fast Ladder,  HISA，标准阈值；
10、阈上值检测模式：中心视野：S-40， S-64，S-76 周边视野：S60；
11、阈上值检测策略：
两区，三区，定量缺损；
★12、特殊检测模式：
Esterman单眼残疾鉴定，Esterman双眼残疾鉴定；
D30, D60, 驾驶员180º水平视野检查；
13、固视监测：Heijl/Krakau盲点检测，红外眼位跟踪，实时凝视监视，凝视跟踪，瞳孔检测；
14、软件特性：VFI视野指数分析，GHT青光眼半视野分析，青光眼进展分析，单视野分析，单/多视野分析，HISA智能分析，网共享  水平视野分析   瞳孔测量

15、响应器：
手持，脚踏（上肢残障人士适用）

16、按医院要求与医院相应系统对接，费用包含在总价中。
