艾灸仪（无烟）参数及配置
1.功能及特点
*1.1功能：运用传统明火艾灸，仪器除烟净味，可移动，配套督脉灸新技术开展督脉灸，万向调节支架方便操作，配套多种灸具方便施灸。
1.2特点：适用多种灸法，操作安全便捷，不用单独铺设排烟管道，适合多场景下施灸。
2.配置及技术参数
[bookmark: _GoBack]2.1配 置  
（1） 智能净烟主机、净烟副机
（2）*万向支架、导烟管4根        
（3）*热敏督脉灸盒、热敏部位灸盒、膝关节灸盒 
2.2技术参数     
（1）*施灸时无烟雾冒出，可吸入颗粒物0.1mg/m³TVOC≦0.6mg/m³，符合GB/T 1883-2002室内空气质量标准
（2）净烟主机尺寸小，可移动
（3）主机输入直流安全电压DV12V 功率 ≦20VA，低功率低耗能
（4） *净烟时产生噪音 ≦30-40db（A）净烟口进风量 2.0-5.9CFM，负压小施灸部位不产生气流影响、噪音影响。
灸柱燃烧艾热利用率90%以上，COP（能效）为4.2
（5）*烟口进风量 1.0-6.0CFM，负压小，对施灸部位不产生气流影响
（6）灸具配置聚热板，燃烧艾热利用率≥80%，灸头聚热面直径8CM以上，可调式督脉灸盒设5个以上调节单元，施灸面≥55*16CM可调节幅度8-12CM
（7）膝关节灸盒施灸面≥35*22CM 高低可调节范围8CM 以上，部位灸盒施灸面≥6*22CM 灸材施灸高度≥5CM 保证针刺空间
