参数要求
	产品名称
	成人腕带

	产品尺寸
	≧260X35mm

	腕带厚度
	≧0.28mm

	腕带净尺寸
	≧250*27mm



	腕带打印区域
	≧110*27mm

	产品材质
	硅胶复合材质

	产品颜色
	天蓝、粉红色等可自定义任意颜色（打印区域白色） 

	佩戴方法
	双扣佩戴

	打印方式
	热敏/热转印

	适用打印机
	所有热敏/热转印打印机

	支持的条码类型
	支持所有的一维码和二维码


